**Equipos activos**

Servidor de aplicaciones Rack.

Servidor VoIP Rack.

Switch core 24 puertos 4 FO+

Switch de distribución 24 puertos 2 FO+

Power rack.

Access point.

Teléfonos VoIP central.

Teléfonos VoIP.

UPS 5 Kva tipo Rack para equipos activos para gabinete principal.

UPS 1 Kva tipo Rack para equipos activos para gabinete de distribución.

**Cableado estructurado red de datos**

Cable de red cat 6.

Cable de fibra óptica multimodo.

Módulo Fibra SFP+ multimodo.

Bandeja para distribución de fibras.

Cable de Red Multimodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC (patch cord)

Caja toma datos.

Jack rj45.

Patch Cord Cat 6.

Ordenador de cables 2 RU.

Ordenador de cables 1 RU.

Patch panel 24 puertos.

Gabinete de datos 24 RU con ventiladores para servidores.

Gabinete de datos 6 RU para distribución.